2018-10-12

1. 增加修改存储在eeprom的起始ID功能，通过WRITE\_EEPROM\_EN使能改功能将ID\_START写入eeprom。注意：设置完成后，需要将WRITE\_EEPROM\_EN设置为0，再烧写一次程序到MCU才能进入正常工作模式。



1. 增加网关治具ID使用限制功能，限制ID使用的起始ID和结束ID，超过此范围网关治具报9号错误。该功能通过ID\_LIMIT\_EN使能。

